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Адаптер утопленного монтажа выключателей и сенсорных панелей Ekinex
в гипсокартонные перегородки
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Артикул: EiW-01
Описание
Адаптер для утопленного монтажа выключателей и сенсорных панелей Ekinex. 
Предназначен для установки устройств управления Ekinex в гипсокартонные стены. Позволяет устанавливать устройства Ekinex вровень со стеной. 
Совместим с выключателями и сенсорными панелями серии FF версии ‘NF.
Перечень совместимых устройств:
	Наименование
	Артикул

	Выключатель серии FF версия ‘NF
	EK-ED2-TP-xx-NF, EK-ED2-TP-xx-NFx

	Комнатный терморегулятор серии FF версия ‘NF
	EK-EP2-TP-xx-NF, EK-EP2-TP-xx-NFx
EK-EQ2-TP-xx-NF, EK-EQ2-TP-xx-NFx

	Контроллер комнатный с дисплеем Touch&See, версия ‘NF
	EK-EC2-TP-00-NF


Внешние габариты – 300  х 300 мм. 
[bookmark: _GoBack]Материал – специально обработанный МДФ (Medium Density Fibreboard).
Монтаж – стандартная технология работ по установке гипсокартонных перегородок.
Техническая документация
· Общее описание 
· Рекомендации по монтажу
· Установочные размеры
· Порядок монтажа (фото)
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