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Адаптер утопленного монтажа выключателей и сенсорных панелей Ekinex
в гипсокартонные перегородки.
Рекомендации по монтажу
Монтаж Адаптера на влажные основания, в частности непосредственно сразу после окончания штукатурных работ, НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.
Общие приемы и способы установки Адаптера – стандартные для производства работ по монтажу гипсокартонных перегородок.
Дополнительные рекомендации:
1. При монтаже каркаса под Адаптер для соединения профилей использовать Кнауф соединитель одноуровневый    
(http://www.knauf.ru/catalog/find-products-and-systems/soedinitel-odnourovnevyj.html).
2. В случае необходимости использования дополнительных компенсирующих прокладок   для выравнивания Адаптера по глубине, их ширина от внешнего контура Адаптера не должна превышать 30 мм.
3. При установке Адаптера желательно использовать клеевой состав типа Multi-Purpose Titebond® http://www.titebond.su/?r=montaj&p=red  или аналогичный, для нанесения между Адаптером и несущей конструкцией, на которую он монтируется.
4. Шпатлевочные работы осуществлять при помощи полимерной шпатлевки Sheetrock SuperFinish (http://www.danogips.ru/produktsiya_sheetrock/gotovie_shpatlevki/super_finish.html) или аналогичной с обязательным использованием Бумажной соединительной ленты для заделки швов Sheetrock Joint Tape (http://www.danogips.ru/produktsiya_sheetrock/aksessuari/bumazhnaya_lenta.html) или аналогичной.
5. На лицевую поверхность адаптера наносить только один окончательный финишный     слой шпатлевки толщиной не более 0,1 мм.
6. Поверхности Адаптера внутри монтажного отверстия не шпатлюются и не окрашиваются.
7. Перед установкой устройства обеспечить полное удаление остатков пыли внутри монтажного отверстия Адаптера.
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